양산문화예술회관·쌍벽루아트홀 무대안전수칙

본 수칙은 대관 행사의 무대설치 및 철거 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 대관 단체 관계자 및 관람객의 안전을 확보하기 위하여 시행한다.

1. 무대 출입통제

무대 및 백스테이지는 승인된 관계자만 출입할 수 있다.

무대기계실, 조명실, 음향실, 전기실은 담당자 외 출입을 금지한다.

출연자 및 스태프는 공연장 직원의 안내에 따라 출입하여야 한다.

무관계자 및 관람객의 무대 출입을 금지한다.

공연장 운영상 필요한 경우 출입증 패용을 요청할 수 있다.

2. 무대작업 안전

무대 설치·철거 작업 시 안전모, 안전화 등 개인보호구를 착용하여야 한다.

사다리 및 이동식 작업대 사용 시 안전수칙을 준수한다.

고소작업 시 안전벨트 등 추락방지 장비를 착용한다.

무대 상부 작업 시 작업구역 하부 출입을 통제한다.

작업 중 음주, 흡연 및 위험행위를 금지한다.

3. 무대기계 및 시설물 안전

바텐, 막장치, 승강무대 등 무대기계는 공연장 담당자 승인 없이 조작할 수 없다.

무대기계 작동 중에는 작업 및 통행을 제한한다.

무대시설 이상 발견 시 즉시 공연장 담당자에게 보고한다.

공연장 시설 및 설비를 임의로 변경하거나 훼손할 수 없다.

무대에서의 설치·제작·운전·시험은 공연장 기술담당자 입회하에 시행하여야 한다.

4. 조명·음향·전기 안전

조명기기 설치 시 안전와이어를 반드시 체결한다.

전기설비 및 분전반은 담당자 승인 없이 사용할 수 없다.

전선 및 케이블은 통행에 지장이 없도록 정리하여야 한다.

과부하가 예상되는 장비 사용 시 사전에 공연장 담당자와 협의하여야 한다.

장비 설치 및 운영은 공연장 기술담당자의 지시에 따른다.

5. 화재예방

공연장 전 구역은 금연구역으로 한다.

미승인 가연물, 인화성 물질, 폭발성 물질 및 위험물의 반입을 금지한다.

화기, 불꽃, 연막 등 특수효과 사용 시 사전 승인을 받아야 한다.

승인된 가연물 사용 시 공연장 안전관리자의 지시에 따라야 한다.

비상구, 소화기, 옥내소화전 주변에는 어떠한 물품도 적치할 수 없다.

6. 공연 중 안전

공연 중 암전 상태에서는 뛰거나 급하게 이동하지 않는다.

무대 전환 시 스태프 및 공연장 담당자의 지시에 따른다.

무대 뒤 통행 시 주변 장비와 시설물에 주의한다.

무대 및 분장실 내 음주, 흡연 및 위험행위를 금지한다.

공연 진행 중 안전요원의 안내에 적극 협조한다.

7. 적재물 및 반입장비 관리

무대 적재물은 전도되지 않도록 고정하여야 한다.

중량물 및 특수장비 반입 시 사전에 공연장과 협의하여야 한다.

통로 및 비상대피로에는 물품을 적치할 수 없다.

반입장비는 사용 전 안전상태를 점검하여야 한다.

8. 비상상황 대응

화재, 정전, 시설물 파손 등 비상상황 발생 시 즉시 공연장 담당자에게 신고한다.

비상방송 및 공연장 직원의 안내에 따라 신속히 대피한다.

비상 시 승강기 사용을 금지한다.

응급환자 발생 시 즉시 공연장 직원에게 알리고 응급조치에 협조한다.

비상대피 시 지정된 비상구를 이용한다.

9. 준수사항

본 수칙을 위반하여 발생한 사고의 책임은 해당 당사자에게 있다.

공연장 담당자는 안전상 위험이 있다고 판단되는 경우 작업 또는 공연을 중지시킬 수 있다.

대관자 및 관계자는 본 수칙을 준수하여야 한다.

본 수칙에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 공연장 운영규정에 따른다.